


Приложение к тендерному документу

Сервер, количество – 2 шт.
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика 

	1.
	Требования к серверу 

	1.1
	Интерфейсы
	На лицевой панели:
· Не менее – 1 порта USB 2.0 Type C.
На задней панели:
Не менее – 2 портов USB 3.1 Type A
Не менее – 1 порта видеоадаптера VGA
Выделенный порт удаленного управления сервером - 1.
Внутри сервера:
Не менее – 1 порта USB 3.1 Type A
Слоты на материнской плате:
Не менее – 2 слотов PCIe 5.0 x16
Не менее – 2 слотов Open Compute Project (OCP) 3.0

	1.2
	Требование к шасси 
	Форм-фактор для установки в стандартную серверную стойку, высота-1U/2U
Должен иметь запираемую на ключ переднюю панель корпуса сервера, ограничивающую доступ к жестким дискам.

	1.3
	Поддерживаемые типы оперативной памяти
	Не менее RDIMM DDR5 6400 MT/s

	1.4
	Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти
	Не менее 8 TB 

	1.5
	Количество слотов для оперативной памяти
	Не менее 32 слотов

	1.6
	Система 
охлаждения сервера
	Не менее 4 вентиляторов высокой производительности, с возможностью горячей замены

	1.7
	Максимальное количество слотов для жестких дисков
	До 8 слотов 2.5” SAS/SATA/NVMe

	1.8
	Сетевые порты
	Не менее 2 (двух) сетевых адаптеров OCP 3.0 с не менее чем 2 (двумя) портами 10/25 Гбит/с Ethernet SFP28 с четырьмя установленными трансиверами 25Gb SR MM LC

	1.9
	Графические акселераторы
	[bookmark: _Hlk190958103]Поддержка установки до не менее 2 (двух) графических адаптеров мощностью не менее 75 Вт.

	1.10
	Блок питания
	Не менее 2 шт. Мощность каждого – не менее 1100 Вт, уровня не ниже Titanium по стандарту 80PLUS, с возможностью горячей замены

	1.11
	Средства дистанционного управления и мониторинга сервера
	Системное программное обеспечение должно обеспечивать:
· управление, обновление и устранение неполадок независимо от наличия операционной системы или гипервизора, без использования агентов;
· поддержку протоколов SSH, SSL, DHCP, DNS;
· возможность записи и хранения видео консольных сессий
· отображение инвентаризационной информации обо установленных компонентах вычислительного узла, включая информацию об установленных версиях микрокодов компонент сервера, информацию о MAC-адресах и WWN сетевых контроллеров и FC-адаптерах, в т.ч. и виртуальных;
· удаленный перехват консоли управления вычислительного узла (виртуальная консоль): экрана, клавиатуры и координатно-графического указателя как на этапе загрузки вычислительного узла, так и во время работы операционных систем. Виртуальная консоль должна поддерживать работу с использованием веб-браузера и стандарта HTML5, без необходимости использования плагинов Java и ActiveX;
· возможность управления RAID-контроллерами, устанавливаемых внутри корпуса вычислительного узла, через веб-интерфейс или командный интерфейс модуля управления без необходимости установки агентского ПО в ОС;
· модуль управления сервером должен иметь функционал безопасной проверки целостности и неизменности пакетов обновлений микрокодов компонент вычислительного узла на этапе подготовки обновления;
· модуль управления сервером должен поддерживать функционал управления группой серверов из одной консоли управления.

	1.12
	Производитель
	Dell

	2.
	Требования к процессору сервера

	2.1
	Процессор
	Не ниже 
Intel Xeon 6 поколения
Не менее 32 ядер;
Не менее 64 потоков;
Не менее 2.3 GHz
Не менее 144 MB кэш-памяти,
Поддержка UPI не менее 24 ГТ/с,
Поддержка памяти не менее DDR5-6400
TDP не более 225Вт

	2.2
	Количество процессоров
	Не менее 2 шт.

	2.3
	Система охлаждения процессоров
	Не менее 2 шт. рассчитанных на охлаждение процессоров с тепловыделением 200 Вт и более.

	3.
	Требования к оперативной памяти сервера

	3.1
	Установленная оперативная память
	Не менее 512 GB. 
8 модулей RDIMM по 64GB каждый

	3.2
	Тип оперативной памяти
	Не менее DDR5-6400 МT/s, ECC-коррекция многобитовых ошибок

	4.
	Требования к контроллерам дисковых массивов сервера и жестким дискам

	4.1
	Загрузочные накопители
	Не менее одного контроллера с двумя накопителями формата M.2 NVMe SSD объемом 480ГБ, объединенных в аппаратный RAID1. Контроллер должен поддерживать установку и извлечение без открытия корпуса и остановки сервера, должна поддерживаться горячая замена накопителей. Контроллер не должен занимать слотов для предназначенных для установки дополнительных PCIe-адаптеров

	4.2
	Дополнительные накопители
	В сервере должен быть установлен отдельный аппаратный RAID -контроллер со следующими характеристиками: 
– тип контроллера - внутренний, с поддержкой SAS, SATA и NVMe;
– количество каналов - не менее 8 внутренних портов;
– поддерживаемые уровни RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60;
– наличие кэш-памяти объёмом не менее 8 ГБ с защитой от потери данных (батарейный или суперконденсаторный модуль);
– поддержка горячей замены дисков и онлайн-миграции RAID-уровней без остановки сервера.
– контроллер должен устанавливаться в свободный слот PCIe 5.0 x16 (при этом общее количество занятых слотов не должно превышать допустимое по п. 1.1).
Жёсткие диски для данного контроллера:
– не менее 6 (шесть) NVMe U.2 Gen4;
– объём каждого диска более 1,6 ТБ
– класс износостойкости Mixed Use (полная перезапись диска в день) в течение гарантийного срока;
– диски должны быть с возможностью горячей замены без отключения сервера и без снятия верхней крышки (доступ через переднюю корзину).

	5.
	Требования к комплектности и гарантии

	5.1
	Комплектность
	– кабели для подключения сервера к сети электрического питания (для розетки типа IEC-С13);
– «салазки» для монтажа сервера в стандартный телекоммуникационный шкаф 19”.
– наличие сертификата, подписанного на заводе изготовителя, хранимого во встроенной системе управления сервером. Сертификат должен генерироваться в процессе сборки на заводе и содержать уникальные идентификаторы компонентов системы. Сертификат позволяет убедиться, что полученный сервер соответствует тому, что был изготовлен на заводе.

	5.2
	Гарантия
	– Гарантийный срок 36 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика (Представителя заказчика). 
– В случае поломки, замена товара по гарантии производится за счет Поставщика. Доставка товара для гарантийного ремонта или замены от Заказчика (Представителя заказчика) до центра по ремонту и обратно Заказчику (Представителя заказчика) производится Поставщиком своими силами за свой счет. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 60 календарных дней с момента передачи товара на ремонт.

	6.
	Дополнительные требования
	– Поставка выполняется единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика (Представителя заказчика).
– Все оборудование и материалы, поставляемые Поставщиком, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов и повреждений.





Дополнительные требования к предмету закупки
1. Предлагаемое оборудование должно полностью соответствовать минимальным техническим параметрам, указанным в ТЗ или превосходить их по производительности.
2. Желательно предоставление MAF от производителя.
3. Предоставить КП с указанием моделей и спецификаций.
4. Оборудование должно быть новым, оригинальным, не бывшим в употреблении, не восстановленным (refurbished).  
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